郑环审〔2021〕17号

郑州市生态环境局

关于《郑州京华制管有限公司年产60万吨

焊接钢管、衬塑管、防腐管扩建项目环境影响

报告书（报批版）》的批复

郑州京华制管有限公司：

你单位委托河南省昊德环保科技有限公司编制的《郑州京华制管有限公司年产60万吨焊接钢管、衬塑管、防腐管扩建项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，根据专家技术评估意见和郑州市生态环境局二七分局初审意见，经研究，批复如下：

项目概况：该项目位于郑州市二七区马寨产业集聚区工业路16号，为扩建项目，所在厂区占地总面积为238704.4m2，在现有厂区内建设，不新增用地，建设2条热镀锌防腐管生产线，3条焊接钢管生产线，4条衬塑管生产线。

二、该《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你单位按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策措施等进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你单位应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保投资概算。

（二）依据《报告书》对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

五、项目运行时，外排污染物应满足以下要求:

（一）废气。项目焊接钢管生产过程中产生的焊接烟尘，经袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放；衬塑管生产过程中挤出、复合有机废气经“活性炭吸附+脱附+蓄热式催化燃烧废气处理（RCO）”处理，经15m高排气筒排放；喷砂粉尘均各自配备袋式除尘器处理，经15m高排气筒排放；防腐管生产过程中产生的酸洗废气经二次密闭后，采用顶吸及侧吸收集，废气收集后经2套酸雾吸收塔处理，分别经20m高排气筒排放；锌锅废气收集后采用2套袋式除尘器+水喷淋处理，分别经15m高排气筒排放；锌锅加热炉烟气分别经15m高排气筒排放；废酸再生冷凝废气依托现有工程“碱液喷淋”处理，再增加一级碱液喷淋，经1根25m排气筒排放；酸再生氧化铁粉料仓废气依托现有工程“气动输送系统+脉冲除尘器”处理，经1根25m排气筒排放。

（二）废水。项目废水包括生产废水及生活污水，水洗废水、酸雾净化塔产生的废水、废酸再生碱液喷淋废水经废水在线处理设施处理后回用于水洗工段，定期排入马寨污水处理厂；生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经过污水管网进入马寨污水处理厂进行处理。循环冷却废水、纯水站浓水直接经厂区总排口排入马寨污水处理厂。

（三）噪声。项目所有噪声设备均置于厂房内，并采取减振、隔声、风机加装消声器等措施，厂界噪声预测值均应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））要求；河南建筑职业技术学院声环境预测值应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。

固废。焊渣、废金属屑、废边角料等经收集后外售当地废金属回收公司；锌灰锌渣外售给回收利用单位；生产废水处理污泥外售氧化铁回收利用企业；氧化铁粉外售给建材生产企业；危险废物助镀废渣、锌锅废气除尘器收集的灰尘、废机油等交有资质单位处置；生活垃圾及化粪池污泥收集后交由环卫部门处理。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。

七、工程建成后建设单位及时进行竣工环境保护验收。

八、项目环境保护日常监督检查由郑州市生态环境局二七分局负责，市生态环境综合行政执法支队负责督察巡查。

九、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

2021年3月22日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室 2021年3月22日印发