郑环审〔2021〕25号

郑州市生态环境局

关于《郑州市新龙路（西三环-中州大道）道路工程环境影响报告表（报批版）》的批复

郑州市城乡建设局：

你单位报送的由河南聚力联创环保科技有限公司编制的《郑州市新龙路（西三环-中州大道）道路工程环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，根据河南中科国评科技研究院有限公司出具的技术评估意见，经研究，批复如下：

一、郑州市新龙路（西三环-中州大道）道路工程全长9.30km，不含京广快速路-江山路段，规划为城市主干路，设计车速60km/h，红线宽50米，两侧绿化带宽30米，路面设计使用年限为15年，双向6车道。全线设置跨河桥2座，分别为贾鲁河桥、东风渠桥。项目采用下穿方式穿越郑焦城际、京广铁路。项目主要建设内容：包括道路、桥梁、地道、雨水、污水、交通、照明、绿化等工程。工程总投资174119.82万元，其中环保投资500万元，占总投资的0.29%，建设工期为24个月。

二、该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、环境保护对策进行项目建设。

三、你单位应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的咨询。

四、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声等污染，采取相应的防治措施。

（三）外排污染物应满足以下要求：

1、大气：施工期施工场地设置不低于2.5m高的围挡，并配备喷淋装置；施工场地定期清扫、并洒水抑尘；临时材料堆放处表面设置篷布遮盖，材料运输车辆采取遮盖措施；沥青摊铺采用全封闭沥青摊铺车。排放废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准（颗粒物：无组织排放周界外浓渡最高点≤1.0mg/m3）；沥青烟不得有明显无组织排放。运营期加强道路管理，及时洒水、清扫，减少路面尘量；限制尾气超标车辆上路；在道路两侧进行绿化，充分利用绿化带对空气的净化作用。

2、废水：施工期施工机械和运输车辆清洗废水采用“隔油池+沉淀池”进行沉淀处理后上清液回用于施工场地和进场道路洒水降尘，不准外排；桥梁施工采用围堰施工，设置泥浆池和沉淀池，钻进泥经泥浆池进行循环利用。雨、污管道闭水试验排放的废水，经临时设置的简易沉淀池处理后部分回用于施工场地洒水抑尘，剩余废水泵入交叉道路的雨水管网。运营期路面、桥面径流雨水通过雨水管道收集后排入雨水管网，进入贾鲁河。

3、噪声：施工期选用低噪声机械设备，施工区域设置 2.5m 高围挡，合理安排施工工序与时间，禁止午间（12:00-14:00时）和夜间（22:00-06:00时）施工。施工车辆出入现场时应低速、禁鸣，合理选择运输路线，尽量避开村庄、学校等环境敏感点。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。运营期采用绿化带措施，同时对敏感点路段设置限速、禁鸣标志降噪措施后，敏感点噪声均应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区划标准限值。

4、固废：施工期拆迁建筑垃圾运至周边建筑废料资源化利用公司进行处置，处置为混凝土骨料再利用；暂存表土用于后期绿化工程，并采取临时拦挡、临时篷布覆盖等措施；设置专门垃圾收集箱，定期运至市政部门指定的城市垃圾卫生填埋场填埋。固废处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599-2001)。

工程建成后建设单位及时组织竣工环境保护验收。

六、项目日常环境监管工作由郑州市生态环境综合行政执法支队高新大队、惠济大队、金水大队负责，郑州市生态环境局高新分局、惠济分局、金水分局做好配合工作。

七、本批复有效期为5年，如该项目逾期方开工建设，其《报告表》应报我局重新审核。

2021年7月5日

主办：局环评处

郑州市生态环境局办公室 2021年7月5日印发